Référentiel des risques

Pourquoi un référentiel des risques ?

Référentiel

à exploiter (images et …) : https://cdg-41.org/images/fichiers/files/SANTE%20AU%20TRAVAIL/PREVENTION/Guide_pratique_DU_Outils.pdf

Chute de plain-pied	Risque d’accident résultant de glissades, trébuchements ou heurts avec des objets	…
Chute de hauteur	…	…
Bruit	Risque d’accident et de maladie professionnelle consécutif à une exposition ponctuelle ou prolongée au bruit
Eclairage	Risque d’atteinte à la santé si l’éclairage n’est pas adapté (locaux aveugles, zone de passage peut éclairée…)
Ambiances thermiques	Risque d’atteinte à la santé si les conditions thermiques sont inadaptées (intempéries, courant d’air, ambiances chaudes ou froides…)
Rayonnements (UV, IR…)	Risque d’accident ou d’atteinte à la santé par les rayonnements qui sont émis par certains appareils (soudure) ou naturellement (soleil
Effondrements et chutes d'objets	Risque d’accident résultant de la chute d’objets provenant de stockage, d’un étage supérieur, de l’effondrement de matériaux…
Routier / Route	Risque d’accident de la route lié au déplacement d’un agent réalisant une mission, un trajet domicile-travail…
Routier / Piéton	Risque d’accident résultant du heurt d’un agent par un véhicule
Chimique	Risque d’accident ou de maladie professionnelle consécutif à l’exposition ponctuelle ou prolongée avec un produit chimique dangereux, des gaz, des fumées, des poussières…
Matériels et outils de travail	Risque d’accident causé par l’action mécanique de machines, d’outils, de pièce en mouvement, de charges, de projections…
Electrique	Risque d’accident consécutif à un contact avec un conducteur ou à un travail réalisé sur ou à proximité d’une pièce nue sous tension
Manutention manuelle	Risque d’accident et de maladie professionnelle consécutif aux ports répétitifs et prolongés de charges lourdes
Postures de travail	Risque d’accident et de maladie professionnelle consécutif à des postures de travail inconfortables ou contraignantes
Biologiques	Risque d’infection, d’intoxication, d’allergie résultant de la présence de micro-organismes sur les lieux de travail
Incendie et explosion	Risque d’accident consécutif à un incendie ou une explosion
Psychosociaux	Risque d’accident et de maladie professionnelle consécutif à une organisation et des exigences de travail générant du stress ou à des situations exposant à des violences internes ou externes
Manutention mécanique	Risque liés à la charge manutentionnée (chute, heurt, renversement), au moyen de manutention (rupture, défaillance) et à la circulation des engins de manutention
Noyade
Animaux